***Pre Laboratorio 5***

**Responda las siguientes preguntas:**

1. **¿Cómo haría para dividir en el pic?** 
   1. Restando entre variables y utilizando el CARRY
2. **¿Cuál es el proceso para encender varios displays en un mismo puerto?**
   1. Podemos conectar varios displays a un puerto, lo que realizamos luego en otro puerto, con transistores, apagamos 1 bit de un display y mantenemos el otro bit apagado, con tmr0 se intercambia quien esta apagado y quien esta encendido, creando la ilusión de que ambos están encendidos porque esto pasa bastante rápido.